"Проекты развития классического плеера XMMS: Audacious"
(Петр Семилетов)


pcm.44 {
  type plug
  slave {
    pcm "hw:0,0"
    rate 44100
  }
}


------------------------------------------------------------


"Eee PC и Ubuntu Linux. Часть 1: установка и настройка"
(Сергей Гулин)



$ dmesg


$ sudo umount /dev/sda1
$ sudo fdisk /dev/sda


$ sudo mkfs.vfat -F 16 /dev/sda1


$ sudo apt-get install syslinux


$ sudo cat /usr/lib/syslinux/mbr.bin > /dev/sda 
$ sudo syslinux /dev/sda1 


deb http://www.array.org/ubuntu hardy eeepc


$ wget http://www.array.org/ubuntu/array-apt-key.asc -O /tmp/array-apt-key.asc && sudo apt-key add /tmp/array-apt-key.asc && rm -f /tmp/array-apt-key.asc


$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install linux-eeepc linux-headers-eeepc 


pciehp pciehp_debug=1 pciehp_force=1 
eeepc_acpi 


event=hotkey ATKD 
action=/etc/acpi/eeepc-hotkeys.sh %e .


#!/bin/sh 
code=$3 
case $code in 
# код события (здесь: нажатие Fn+F2 при выключенном WiFi)
# код можно взять из вывода `tail -f /var/log/acpid` при нажатии
# на клавишу/комбинацию клавиш
    00000010) 
# действие, которое должно производиться после события
# с кодом выше (0000010)
        /etc/acpi/eeepc-wifi-toggle.sh 
    ;; 
# аналогично для кода 00000011
    00000011) 
        /etc/acpi/eeepc-wifi-toggle.sh 
    ;; 
# эмуляция нажатия клавиатурной клавиши с ASCII-кодом
    00000013) 
        acpi_fakekey 113 
    ;; 
    00000014) 
        acpi_fakekey 114 
    ;; 
    00000015) 
        acpi_fakekey 115 
    ;; 
esac 


$ sudo chmod +x /etc/acpi/eeepc-hotkeys.sh


#!/bin/sh 
wifi_status=/proc/acpi/asus/wlan 
WIFI=$(cat $wifi_status) 
case $WIFI in 
    1) 
        ifconfig ath0 down 
        modprobe -r ath_pci 
        echo 0 > $wifi_status 
modprobe -r pciehp 
    ;; 
    0) 
modprobe pciehp pciehp_force=1 pciehp_debug=1 
        modprobe ath_pci 
        echo 1 > $wifi_status 
    ;; 
esac 


$ sudo chmod +x /etc/acpi/eeepc-wifi-toggle.sh


options snd-hda-intel model=3stack-dig power_save=1 


options snd-hda-intel model=auto power_save=1 


rmmod snd-hda-intel 


# сброс страниц памяти на SSD один раз в 2 минуты
sysctl -w vm.dirty_writeback_centisecs=2000


# эта строка запрещает системе сбрасывать данные
# в раздел подкачки в случае нехватки оперативной памяти
sysctl -w vm.swappiness=1 


$ sudo modprobe uvcvideo 
$ sudo echo 1 > /proc/acpi/asus/camera 


$ sudo echo 0 > /proc/acpi/asus/camera 
$ sudo rmmod uvcvideo 


$ gconftool-2 --set /apps/nautilus/preferences/desktop_font --type string "Sans 9" 
$ gconftool-2 --set /desktop/gnome/interface/document_font_name --type string "Sans 9" 
$ gconftool-2 --set /desktop/gnome/interface/font_name --type string "Sans 9" 
$ gconftool-2 --set /apps/metacity/general/titlebar_font --type string "Sans Bold 9" 
$ gconftool-2 --set /desktop/gnome/interface/monospace_font_name --type string "Monospace 9" 
$ gconftool-2 --set /desktop/gnome/interface/toolbar_style --type string "icons" 
$ gconftool-2 --type bool --set /apps/compiz/plugins/move/allscreens/options/constrain_y 0 


tmpfs /var/log tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults 0 0

------------------------------------------------------------


