Приклади

Креслення плоских кривих
Невдовзі буде…

Обробка сигналів
Фільтр Фур’є 	 Сигнал часу, що містить код Морзе, перетворено за допомогою перетворення Фур’є у частотний простір для перегляду головної компоненти. Застосуванням фільтра звуження частот видобуто сигнал Морзе і тепер можна чітко бачити «SOS»:

Обчислення
Maxima 	 Сеанс Maxima із хаотичною динамікою осцилятора Дюфінґа. Диференціальне рівняння із зовнішньою дією розв’язано за допомогою Maxima. У LabPlot накреслено траєкторію, фазовий простір осцилятора та відповідну карту Пуанкаре:
Python 	 Ілюстрація сеансу Python з віконним ефектом Блекмена у перетворенні Фур’є:

Імпортування та експортування
Невдовзі буде…

Інструменти
Невдовзі буде…