Короткі настанови

Побудова графіка синуса за допомогою LabPlot
У цій главі наведено настанови щодо побудови простого графіка функції у декартових координатах для функції, заданої певним математичним рівнянням.
Вікно LabPlot після першого запуску програми
Вікно LabPlot після першого запуску програми
Натисніть кнопку Створити або комбінацію клавіш N на клавіатурі.
Новий проєкт LabPlot
Новий проєкт LabPlot
Наведіть вказівник миші на пункт Проєкт на панелі Навігація проєктом і клацніть правою кнопкою миші, потім виберіть у контекстному меню пункт Додати Робочий аркуш або натисніть комбінацію клавіш X на клавіатурі.
Додавання нового робочого аркуша LabPlot
Додавання нового робочого аркуша LabPlot
Наведіть вказівник миші на пункт Робочий аркуш на панелі Навігація проєктом і клацніть правою кнопкою миші, потім виберіть у контекстному меню пункт Додати xy-креслення дві вісі, центровано.
Додавання осей на креслення
Додавання осей на креслення
Наведіть вказівник миші на пункт xy-креслення на панелі Навігація проєктом і клацніть правою кнопкою миші, потім виберіть у контекстному меню пункт Додати xy-крива на основі математичного рівняння.
Додавання нової кривої
Додавання нової кривої
Скористайтеся панеллю Властивості кривої у координатах xy, заданої рівнянням праворуч, щоб ввести sin(x) до поля y=f(x) (список доступних функцій наведено у розділі Функції обробника), -6 у поле x, мін., 6 у поле x, макс. і натисніть кнопку Переобчислити, щоб побачити результат.
Типове креслення кривої
Типове креслення кривої
LabPlot підсвічує невідомі програмі синтаксичні конструкції у полі y=f(x). Це корисно для слідкування за правильністю введених даних.
Список відомих програмі функцій можна знайти у відповідному розділі цього підручника.
Перемкніться на вкладку Лінія на панелі Властивості кривої у координатах xy, заданої рівнянням і виберіть пункт кубічний сплайн (природний) зі спадного списку Тип.
Вибір типу лінії
Додавання типу лінії
Перемкніться на вкладку Позначення на панелі Властивості кривої у координатах xy, заданої рівнянням і виберіть пункт немає зі спадного списку Стиль.
Вилучення позначок з креслення
Вилучення позначок з креслення
Наведіть вказівник миші на пункт xy-креслення на панелі Навігація проєктом, клацніть правою кнопкою миші і виберіть у контекстному меню пункт Додати умовні позначення. Перейдіть на вкладку Заголовок на панелі Властивості панелі умовних позначень креслення і введіть Графік синуса у поле Текст.
Зміна заголовка умовних позначень
Зміна заголовка умовних позначень
Виберіть пункт Файл Експортувати у головному меню програми. Виберіть місце і формат файла для збереженого креслення.
Експортування креслення
Експортування креслення

Побудова графіка на основі даних електронної таблиці за допомогою LabPlot
У цій главі наведено настанови щодо побудови простого графіка на основі даних з електронної таблиці.
Вікно LabPlot після першого запуску програми
Вікно LabPlot після першого запуску програми
Натисніть кнопку Створити або комбінацію клавіш N на клавіатурі.
Новий проєкт LabPlot
Новий проєкт LabPlot
Наведіть вказівник миші на пункт Проєкт на панелі Навігація проєктом і клацніть правою кнопкою миші, потім виберіть у контекстному меню пункт Додати Електронна таблиця або натисніть комбінацію клавіш = на клавіатурі.
Додавання нової електронної таблиці LabPlot
Додавання нової електронної таблиці LabPlot
Наведіть вказівник на заголовок першого стовпчика електронної таблиці, клацніть лівою кнопкою миші, а потім клацніть на будь-якій з комірок таблиці правою кнопкою миші і виберіть у контекстному меню пункт Позначене Заповнити позначене Номери рядків.
Заповнення першого стовпчика таблиці
Заповнення першого стовпчика таблиці
Виберіть пункт Автоматично (g) зі спадного списку Формат на правій панелі Властивості стовпчика, щоб покращити умови показу для першого стовпчика.
Наведіть вказівник миші на заголовок другого стовпчика електронної таблиці, клацніть правою кнопкою миші і виберіть у контекстному меню Створення даних Випадкові значення.
Заповнення другого стовпчика таблиці
Заповнення другого стовпчика таблиці
Наведіть вказівник миші на пункт Проєкт на панелі Навігація проєктом і клацніть правою кнопкою миші, потім виберіть у контекстному меню пункт Додати Робочий аркуш або натисніть комбінацію клавіш X на клавіатурі.
Додавання нового робочого аркуша LabPlot
Додавання нового робочого аркуша LabPlot
Наведіть вказівник миші на пункт Робочий аркуш на панелі Навігація проєктом, клацніть правою кнопкою миші і виберіть у контекстному меню пункт Додати xy-креслення блокове креслення, чотири вісі.
Додавання осей на креслення
Додавання осей на креслення
Наведіть вказівник миші на пункт xy-креслення на панелі Навігація проєктом і клацніть правою кнопкою миші, потім виберіть у контекстному меню пункт Додати xy-крива.
Додавання нової кривої
Додавання нової кривої
Скористайтеся панеллю Властивості кривої у координатах xy праворуч, щоб вибрати Проєкт Електронна таблиця 1 у полі Дані x (просто клацніть на пункті і натисніть клавішу ). Скористайтеся такою самою процедурою, щоб вибрати 2 у полі Дані y. Результати буде показано на робочому аркуші негайно.
Креслення для невпорядкованих даних
Креслення для невпорядкованих даних
Наведіть вказівник на пункт Електронна таблиця на панелі Навігація проєктом, клацніть лівою кнопкою миші, потім клацніть правою кнопкою миші на заголовку другого стовпчика і виберіть у контекстному меню пункт Упорядкувати За зростанням.
Упорядковування другого стовпчика таблиці
Упорядковування другого стовпчика таблиці
Наведіть вказівник миші на пункт Робочий аркуш на панелі Навігація проєктом і клацніть лівою кнопкою миші, щоб переглянути результати.
Креслення для упорядкованих даних
Креслення для упорядкованих даних