Модул Геодезични координати
Модул за изчисление на геодезични координати
Геодезични координати
Нормалната географска координатна система предполага, че Земята е идеална сфера. Това е почти вярно, така че за повечето цели географските координати са добри. Ако се изисква много висока точност , тогава трябва да вземем предвид истинската форма на Земята. Земята е елипсоид и разстоянието около екватора е с около 0, 3% по-дълго от голям кръг, който минава през полюсите. Геодезическата координатна система взема под внимание тази елипсоидална форма и изразява позиция на земната повърхност в декартови координати (X, Y и Z) или в географски координати (географска дължина, ширина и надморска височина).
За да използвате модула, първо изберете, кои координати ще използвате като входни данни в секцията Избор на входни координати : декартови или географски. След това изберете елипсоиден модел и попълнете входните координати или в полето Декартови координати или в полето Географски координати. Когато натиснете бутона Преобразуване , съответните координати ще бъдат попълнени.
Модулът съдържа за конвертиране на няколко координатни стойности наведнъж от файл. Трябва да създадете входен файл, в който всеки ред съдържа до три числа: входната координата стойности (декартови или географски). След това посочете, кои координати използвате като вход, и въведете имената на входните и изходните файлове. Накрая натиснете бутона Старт, за да генерирате изходния файл, който ще съдържа преобразуваните координати (декартови или географски; в зависимост от това, какво сте избрали като входни стойности).