Потребителски интерфейс
Инструментът за астрофотография на Ekos е организиран в няколко модула. Модулът е набор от функции и задачи за определена стъпка в астрофотографията и/или събирането на данни. В момента следните модули са включени в Ekos:
Модул Настройки и обобщение
Модул Планиране
Модул Заснемане
Модул Фокус
Модул Подравняване
Модул Насочване
Модул Монтировка
Всеки модул има свой собствен раздел и икона в графичния потребителски интерфейс, както е показано на екранната снимка по-долу:
Страница с настройки и обобщение на Ekos
Страница с настройки и обобщение на Ekos
Модул Настройки и обобщение 	 Както подсказва името му, това е мястото, където ще създавате и управлявате своя профил на оборудване и да се свървате с вашите устройства. Той също така предоставя обобщен изглед за напредъка на заснемането заедно с данните за операциите за фокусиране и гидиране в компактен формат, за да предаде най-важната информация, необходима на потребителя.
Модул Планиране 	 След като усвоят Ekos, се препоръчва на потребителите да се запознаят с модула Планиране. Този модул значително улеснява цялостния процес на наблюдение. Позволява ви да изберете множество цели, да посочите кои условия и изисквания трябва да бъдат изпълнени и какви кадри са необходими за заснемане. След това програмата за планиране интелигентно изчислява най-доброто време за наблюдение на всеки обект. Към това добавете възможността за пълен контрол на цялата обсерватория от стартирането до изключването.
Модул Заснемане 	 Това е основният модул за управление на камерата и филтърното колело. Създавайте серии или последователности от изображения, заснемане на визуализации и гледане на видео потоци. Поддържа управление на ротатора и може автоматично да заснема изглаждащи кадри в редица сценарии.
Модул Фокус 	 Измерете остротата на вашите изображения във фокусния модул, като изчислите радиуса на полуосетеност - Half-Flux-Radius. Колкото по-ниска е стойността на HFR, толкова по-рязко става изображението. Можете да стартирате фокусния модул с или без фокусер. С електронен фокусер можете да стартирате операция за автоматично фокусиране, където Ekos итерира и изчислява позицията на оптичния фокус.
Модул Насочване 	 За да се постигне астрофотография с дълга експозиция, е необходимо насочване - гидиране, за да се гарантира, че изображението е заключено и стабилизирано за цялата продължителност на експозицията. Отклонения от кадъра с течение на времето може да доведе до размазани изображения и звездни следи. Модула за гидиране може автоматично да избере подходяща водеща звезда и след това да заключи монтирането, за да запази за постоянно тази звезда в позицията си по време на експозицията. Ако направляващият модул открие някакво отклонение от тази заключена позиция, той изпраща коригиращи импулси към монтировката, за да я насочи в правилната позиция.
Модул Монтировка 	 Контролът на монтировката може да се извършва или чрез небесната карта интерактивно, или чрез панела за контрол на монтировката в Ekos. Конфигурирайте свойствата на телескопа (фокусно разстояние и апертура), както на основния телескоп, така и на гид телескопа. Въпреки това се препоръчва да изберете телескопите в профила на оборудването и да не променяте стойностите директно в модула на монтировката.