Ekos
Ekos е усъвършенстван междуплатформен (, , ) инструмент за контрол и автоматизиране на оборудването на обсерватории, със специална насоченост към астрофотографията. Базиран е на модулно разширяема програмна рамка за изпълнение на общи задачи в астрофотографията. Това включва много точни GOTO функции, използващи астрометричен инструмент за решаване, способност за измерване и коригиране на грешки в полярното подравняване, автофокус и възможности за автоматично насочване и заснемане на единични или серия от изображения с поддръжка на филтърно колело. Ekos се доставя с .
Уводно видео на Ekos
Функции:
Управлявайте своя телескоп, камера (и DSLR), филтърно колело, фокусера, водач, модул за адаптивна оптика и всяко INDI-съвместимо помощно устройство от Ekos.
Вградено собствено автоматично гидиране с поддръжка за автоматично дитериране между експозициите и поддръжка за устройства с адаптивна оптика в допълнение към традиционните водачи.
Изключително точни GOTO операции с помощта на решаващ инструмент на astrometry.net (както онлайн, така и офлайн решаващи програми).
Зареждане и Завъртане: Зарежда FITS изображение, завъртва до решени координати и центрира монтирането върху точните координати на изображението, за да се получи същата желана снимка.
Измерване и Коригиране на грешките при полярното подравняване с помощта на инструмента за решаване на astrometry.net.
Лесен за използване инструмент Помощник за полярно подравняване. Много бърз и надежден инструмент за полярно подравняване на немската екваториална монтировка!
Заснемане и записване на видео потоци във формат SER.
Напълно автоматизиран модул за планиране за контролиране на цялото ви оборудване за обсерватория. Избор на най-добрите цели за изображения предвид конкретните условия и ограничения, следене на метеорологичните условия и записване на вашите данни, докато сте далеч!
Интелигентна Тъмна библиотека: Всички ваши тъмни кадри с различни настройки за групиране/температура/настройки на кадри се запазват за бъдеща употреба. Ekos използва повторно тъмните кадри интелигентно, без да прави ненужни снимки. Можете да конфигурирате, колко дълго искате да използвате повторно тъмните кадри.
Дефинирайте множество профили на драйвери за локални и отдалечени настройки. Превключвайте лесно между тях.
Режими на автоматично и ръчно фокусиране, използващи метода на половин радиус на потока (HFR).
Автоматизирано неконтролирано обръщане на меридиана. Ekos извършва подравняване, калибриране, фокусиране и насочване след меридиан, за да възобнови сесията на заснемане.
Автоматично фокусиране между експозициите, когато бъде превишено конфигурирано от потребителя ограничение на HFR.
Мощен инструмент за серийно заснемане на изображения с опции за префикси, записване на дата и час , избор на филтърно колело и много повече!
Експортиране и импортиране на набори от опашки за последователности като Ekos Sequence Queue (.esq) файлове.
Центрирайте телескопа където и да е в заснето FITS изображение или което и да е FITS със заглавка на световната координатна система (WCS).
Автоматично заснемане на изглаждащ кадър, просто задайте желания ADU и оставете Ekos да свърши останалото!
Автоматично прекъсване и възобновяване на задачите за експониране, ако грешките при насочване надхвърлят конфигурирана от потребителя стойност.
Поддръжка за контрол на купол.
Пълна интеграция с модула на за Планиране на наблюдение и небесната карта.
Напълно подлежащ на контрол със скриптове чрез .
Интегрира се с всички собствени устройства на INDI.