Modul Geodätische Koordinaten
Das Rechnermodul Geodätische Koordinaten
Geodätische Koordinaten
Das normale geografische Koordinatensystem nimmt an, dass die Erde eine perfekte Kugel ist. Das ist fast richtig, also sind für die meisten Zwecke die geografischen Koordinaten ausreichend. Wenn hohe Präzision gefragt ist, müssen wir die wahre Gestalt der Erde in Betracht ziehen. Die Erde ist ein Ellipsoid, die Strecke um den Äquator ist ungefähr 0,3 % länger als ein Großkreis, der durch die Pole verläuft. Das geodätische Koordinatensystem berücksichtigt diese ellipsoide Gestalt und gibt die Position auf der Erdoberfläche in kartesischen Koordinaten (X, Y und Z) an.
Um dieses Modul zu benutzen, geben Sie zuerst im Abschnitt Eingabekoordinaten auswählen an, welche Koordinaten als Eingabe dienen sollen. Dann geben Sie entweder im Abschnitt Kartesische Koordinaten oder im Abschnitt Geografische Koordinaten die Werte an. Wenn Sie den Knopf Konvertieren drücken, werden die entsprechenden Koordinaten ausgefüllt.