Ekos
Ekos es una avanzada herramienta de control y automatización de observatorios multiplataforma (, y ) y particularmente enfocada a la astrofotografía. Se basa en una infraestructura modular y extensible para realizar tareas comunes en astrofotografía, como: GOTO altamente precisos que usan el sistema de identificación de Atrometry, la capacidad de medir y corregir errores de alineación polar, capacidades de enfoque y guiado automáticos, así como la captura de imágenes sencillas o apiladas con el uso de la rueda de filtros. Ekos está contenido en .
Vídeo de introducción a Ekos
Funcionalidades:
Control del telescopio, cámara (y DSLR), rueda de filtros, enfocador, sistema de guiado, unidad de óptica adaptable y cualquier dispositivo auxiliar de Ekos compatible con INDI.
Guiado automático nativo integrado que permite usar tramado automático entre exposiciones y es compatible con el uso de dispositivos de óptica adaptable, además de los sistemas de guiado tradicionales.
GOTO extremadamente precisos que usan el sistema de identificación de astrometry.net (tanto con conexión como sin ella).
Cargar y desplazar: Carga una imagen FITS, desplaza hasta las coordenadas identificadas y centra la montura en las coordenadas exactas de la imagen para obtener el mismo fotograma que se desea.
Medir y corregir errores de alineación polar usando el sistema de identificación astrometry.net.
Herramienta del asistente de alineación polar fácil de usar. Una herramienta muy rápida y fiable para la alineación polar de monturas ecuatoriales alemanas.
Capturar y grabar emisiones de vídeo en formato SER.
Planificador automatizado completamente para controlar todo el equipo del observatorio, seleccionar los mejores objetos para capturar imágenes según las condiciones y restricciones locales, monitorizar las condiciones meteorológicas y capturar datos cuando usted no se encuentre presente.
Biblioteca oscura inteligente: Todos los fotogramas oscuros con distintos ajustes de binning/temperatura/encuadre se guardan para su futuro uso. Ekos reutiliza fotogramas oscuros de forma inteligente sin realizar capturas innecesarias. Se puede configurar durante cuánto tiempo se reutilizan todos los fotogramas oscuros.
Definir múltiples perfiles del controlador para configuraciones locales y remotas. Cambiar fácilmente entre ellos.
Modos de enfoque automático y manual usando el método de radio de flujo medio (HFR).
Cambio de meridiano automatizado y desatendido. Ekos realiza alineación, calibración, enfoque y guiado tras la inversión de meridiano para continuar la sesión de captura.
Enfoque automático entre exposiciones cuando se excede un límite de HFR configurable por el usuario.
Potente cola de secuencias para capturas de imágenes por lotes con prefijos, marcas de tiempo y selección de rueda de filtros opcionales, entre otras cosas.
Exportar e importar colas de secuencias definidas como archivos de cola de secuencias de Ekos (.esq).
Centrar el telescopio en cualquier lugar de una imagen FITS capturada o de cualquier FITS con cabecera del sistema de coordenadas universal (WCS).
Captura automática de campo plano. Solo tiene que definir la ADU deseada y dejar que Ekos haga el resto.
Interrupción y reanudación automática de las tareas de exposición si los errores de guiado exceden de un valor configurado por el usuario.
Permite trabajar conjuntamente con la cúpula.
Integración completa con el planificador de observaciones de y con SkyMap.
Permite el uso de guiones mediante .
Integrar con todos los dispositivos INDI nativos.