Interface utilisateur
L'outil d'astrophotographie Ekos est organisé en plusieurs modules. Un module est un ensemble de fonctions et de tâches pour une étape particulière en astrophotographie et/ou dans l'acquisition de données. Actuellement les modules suivants sont inclus dans Ekos :
Module Configuration et résumé
Module Ordonnanceur
Module Analyse
Module Acquisition
Module Mise au point
Module Alignement
Module Guidage
Module Monture
Chaque module possède son propre onglet et icône dans l'interface graphique utilisateur comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous :
Aide-mémoire du résumé Ekos
Aide-mémoire du résumé Ekos
Module Configuration et résumé 	 Ainsi que suggéré par son nom, c'est ici que vous allez créer et gérer le profil de votre matériel et vous connecter aux périphériques. Il fournit aussi une vue résumant la procédure d'acquisition, de mise au point et de guidage dans un format synthétique afin de transmettre les informations les plus importantes à l'utilisateur. Si des extensions sont installées, les boutons de sélection et de démarrage/arrêt seront affichées.
Module Ordonnanceur 	 Après la prise en main de Ekos, les utilisateurs sont encouragés à utiliser le module Ordonnanceur puisqu'il facilite grandement tout le processus d'observation. Il vous permet de choisir plusieurs cibles, de spécifier les conditions à respecter et les trames nécessaires à l'acquisition. Cela fait, l'ordonnanceur calcule le meilleur horaire d'observation pour chaque objet et ensuite prend le contrôle total de la session d'observation, du début jusqu'à la fin.
Module Analyse 	 Le module Analyse affiche un résumé synoptique de ce qui s'est passé lors d'une séance d'imagerie. Il montre des tracés et des graphiques décrivant les nombreuses captures prises au cours d'une nuit, les séances de mise au point, le guidage, le mouvement de montage, les retournements de méridiens, etc. Utilisez-le pour avoir une idée de « ce qui s'est passé la nuit dernière » ou pour voir l'état actuel du système.
Module Acquisition 	 Ceci est le module principal pour le contrôle de la caméra et de la roue à filtre. Il permet de créer des séquences d'images, d'afficher des aperçus des acquisitions et de visionner des vidéos. Il gère le contrôle du rotateur et peut automatiquement procéder à l'acquisition de flats pour de multiples scénarios.
Module Mise au point 	 Mesurez la netteté de vos images avec le module de mise au point en calculant le HFR (Half-Flux-Radius). Plus cette valeur est basse et meilleure sera la netteté. Vous pouvez exécuter le module de mise au point avec ou sans un moteur de mise au point. Avec un moteur de mise au point électronique, vous pouvez exécuter la procédure de mise au point automatique et Ekos procédera par itérations en calculant la position de mise au point optique.
Module Guidage 	 Pour réaliser de l'imagerie à longues poses, il est nécessaire d'utiliser du guidage pour s'assurer que l'image est verrouillée et stabilisée pour toute la durée de l'exposition. Les déviations avec le temps débouchent sur des images floues et des traînées d'étoiles. Le module de guidage permet de sélectionner automatiquement une étoile guide et de verrouiller la monture pour conserver cette étoile toujours à la même position. Si le module détecte une déviation de cette position verrouillée, il envoie des impulsions de correction à la monture pour la ramener à sa position initiale.
Module Monture 	 La monture peut être contrôlée soit de manière interactive dans la carte du ciel soit avec le tableau de bord de la monture dans le module Monture. Configurez les propriétés du télescope (longueur de la focale et ouverture) pour le télescope imageur et le télescope faisant office de guide. Il est cependant recommandé de configurer les télescopes dans le profil de votre matériel plutôt que de modifier les valeurs directement dans le module Monture.