Ekos
Ekos est un outil multi-plate-forme (, et ) avancé de contrôle d'observatoire et d'automatisation avec un intérêt particulier pour l'astrophotographie. Il est fondé sur un cadre modulaire et extensible pour réaliser les tâches courantes d'astrophotographie. Cela inclut du pointage GOTO hautement précis grâce au résolveur astrometry.net, la possibilité de mesurer et de corriger les erreurs d'alignement polaire, la mise au point et le guidage automatique ainsi que l'acquisition d'images simples ou multiples avec gestion de roue à filtres. Ekos est distribué avec .
Vidéo d'introduction à Ekos
Fonctionnalités :
Contrôle de télescope, de caméra (& APN), de roue à filtres, de moteur de mise au point, de guide, de périphérique d'optique adaptative et de tout périphérique compatible avec le protocole INDI (Instrument Neutral Distributed Interface) directement depuis Ekos.
Guidage automatique natif intégré avec gestion automatique de décalage entre les expositions ainsi que gestion pour les périphériques d'optique adaptative en complément des guides traditionnels.
GOTO extrêmement précis grâce à l'utilisation du résolveur astrometry.net (mode en-ligne et hors-ligne gérés).
Charger & Pivoter : chargement d'une image FITS, pivotement vers les coordonnées résolues et centrage de la monture sur les coordonnées exactes de l'image afin d'obtenir le même champ.
Mesure et correction des erreurs d'alignement polaire en utilisant le résolveur astrometry.net.
Un outil d'alignement polaire assisté facile à utiliser. Un outil très rapide et fiable pour réaliser un alignement polaire précis d'une monture équatoriale allemande !
Acquisition et enregistrement des vidéos au format SER.
Ordonnanceur complètement automatisé pour contrôler l'intégralité du matériel, et permettant de sélectionner des cibles d'acquisition tout en définissant des contraintes sur les conditions météorologiques. Réalisez vos acquisitions de données même lorsque vous êtes absent !
Bibliothèque intelligente de Dark : toutes les trames de Dark de combinaisons de groupement de pixels et de température différents sont enregistrées pour des usages futurs. Ekos réutilise intelligemment ces trames pour éviter des acquisitions inutiles. La durée d'exploitation des ces trames peut être réglée.
Définition de multiples profils de matériel pour des configurations locales et à distance. Passer facilement d'un profil à l'autre.
Modes de mise au point automatique et manuelle en utilisant la méthode HFR (Half-Flux-Radius).
Retournement au méridien automatisé et non surveillé. Ekos réalise automatiquement un alignement après le retournement au méridien, la calibration, la mise au point automatique et le guidage afin de reprendre la session d'acquisition.
Mise au point automatique entre expositions quand la limite HFR déterminée par l'utilisateur dépasse une certaine limite.
Puissante gestion de séquences d'acquisition par lots avec l'ajout facultatif de préfixes, d'horodatage, de sélection de roue à filtres et bien plus encore !
Exportation et importation d'ensembles de file d'attente de séquences comme des fichiers de séquences Ekos d'extension .esq.
Centrer le télescope n'importe où dans une image FITS ou n'importe quelle image FITS avec une en-tête « WCS » (World Coordinate System).
Acquisition automatique des images de plage de lumière uniforme (PLU ou « Flat Field » en anglais). Définissez le pas de quantification souhaité (ADU ou « Analog Digital Unit » en anglais) et laissez Ekos faire le reste !
Annulation et reprise automatique des tâches d'expositions si les erreurs de guidage dépassent une valeur configurable par l'utilisateur.
Gestion des dômes.
Intégration complète avec le planificateur d'observations de et la carte du ciel.
Complètement contrôlable programmatiquement via .
Intégration native avec tous les périphériques INDI.