Angle horaire
Comme nous l'avons déjà mentionné dans la section sur le temps sidéral, l'ascension droite d'un objet indique l'heure sidérale à laquelle il traversera votre méridien local. L'angle horaire (AH) d'un objet est défini comme étant la différence entre l'heure locale sidérale (HLS) et l'ascension droite (AD) de l'objet :
AHobj = HLS - ADobj
Ainsi, l'angle horaire d'un objet indique la durée de temps sidéral qui s'est écoulée depuis que l'objet se trouvait sur le méridien local. C'est aussi la distance angulaire entre l'objet et le méridien, mesuré en heures (1 heure = 15 degrés). Par exemple, si un objet possède un angle horaire de 2,5 heures, cet objet a traversé le méridien local 2,5 heures plus tôt, et se trouve présentement à 37,5 degrés à l'ouest du méridien. Un angle horaire négatif indique dans combien de temps l'objet traversera à nouveau le méridien local. Et un angle horaire nul signifie que l'objet se trouve présentement sur le méridien local.