Ferramenta Visor de FITS
O Sistema Flexíbel de Transporte de Imaxes (Flexible Image Transport System, FITS) é o formato padrón para representar imaxes e datos en astronomía.
The KStars FITS Viewer tool is integrated with the INDI framework for seamless display and manipulation of captured FITS images. To open a FITS file, select Open FITS... from the File menu, or press O.
Características do Visor de FITS:
Admite os formatos 8, 16, 32, IEEE de 32 e IEEE de 64 bits.
Histograma con escalas lineal, logarítmica e de raiz cadrada.
Controles de brillo e de contraste.
Desprazamento e ampliación.
Niveis automáticos.
Estatísticas.
Procura nos cabezallos FITS.
Desfacer e refacer.
A ferramenta Visor de FITS
Ferramenta Visor de FITS
O diagrama anterior ilustra a área de traballo e a xanela do Visor de FITS. A ferramenta fornece funcións básicas para mostrar as imaxes. A profundidade dos datos FITS mantense durante todas as funcións de procesamento, apertura e gardado. Ainda que a ferramenta cumpre co padrón FITS, non admite todas as características posíbeis de FITS:
Só permite unha imaxe por ficheiro.
Só permite datos en 2D Descarta os datos en 1D e 3D.
Non permite WCS (Sistemas Mundial de Coordenadas).
A seguir ven unha breve descrición das unidades funcionais da ferramenta:
Brillo/Contraste: Axusta o brillo e o contraste. Esta función pode requerir un traballo intenso da CPU coas FITS moi grandes.
Histograma: Mostra un histograma FITS de un canal. O usuario pode modificar o tamaño da imaxe definindo opcionalmente un límite superior e inferior da rexión de recorte. A operación de modificación do tamaño (lineal, logarítmica ou de raiz cuadrada) pódese aplicar entón á rexión inscrita nos límites superior e inferior.
Estatísticas: Fornece estatísticas simples sobre os valores mínimo e máximo dos píxeles e a súa localización respectiva. Profundidade, dimensión, media e desviación estándar da FITS.
Cabellazo de FITS: Mostra a información do cabezallo das FITS.