Modulo coordinate geodetiche
Il modulo Coordinate geodetiche dell'astrocalcolatrice
Coordinate geodetiche
Il sistema di coordinate geografiche normale assume che la Terra sia una sfera perfetta. Ciò è con ottima approssimazione vero, quindi le coordinate geografiche vanno bene nella maggior parte dei casi. Qualora fosse però richiesta una precisione molto grande si deve tener conto della vera forma della Terra, che è un ellissoide: la distanza attorno all'equatore è infatti circa lo 0,3% più lunga di un cerchio massimo passante per i poli. Il sistema di coordinate geodetiche tiene conto di questa forma ellissoidale, ed esprime una posizione sulla superficie terrestre in coordinate cartesiane (X, Y e Z), oppure geografiche (longitudine, latitudine ed elevazione).
Per utilizzare questo modulo, seleziona le coordinate da usare in ingresso nella sezione Seleziona le coordinate in ingresso: coi pulsante a scelta singola Cartesiane oppure Geografiche. Seleziona quindi un modello di ellissoide e inserisci le coordinate in ingresso nella sezione Coordinate cartesiane oppure in Coordinate geografiche: il risultato apparirà premendo il pulsante Converti.
Il modulo contiene una modalità non interattiva per convertire molti valori di coordinate alla volta. Per usarlo devi costruire un file in ingresso nel quale ogni riga contenga fino a tre numeri, cioè i valori delle coordinate in ingresso (sia cartesiane che geografiche), poi devi specificare quale sistema stai usando. Una volta identificato il file in ingresso e in uscita, premi il pulsante Esegui: ciò genererà effettivamente il file coi risultati, cioè con le coordinate convertite (cartesiane o geografiche a seconda dei valori usati nel file in ingresso).