Ekos
Ekos è uno strumento avanzato multi piattaforma (, , ) per il controllo e per l'automazione dell'osservatorio, con particolare attenzione all'astrofotografia. È basato su un'infrastruttura modulare ed estensibile per compiere i normali processi di astrofotografia; tra questi figurano dei GOTO estremamente accurati usando un risolutore astrometrico, la capacità di misurare e di correggere l'errore di allineamento polare, la capacità di messa a fuoco automatica e di guida automatica, oltre alla cattura di immagini singole o in grandi quantità con il supporto della ruota portafiltri. Ekos viene fornito insieme a .
Video introduttivo su Ekos
Funzionalità:
Controlla il tuo telescopio, la fotocamera (e la DSLR), la ruota portafiltri, il focheggiatore, la guida, le unità ottiche adattive e altro qualsiasi dispositivo ausiliario compatibile con INDI da Ekos.
Guida automatica nativa incorporata con il supporto al dithering automatico tra le esposizioni e quello ai dispositivi ottici adattivi in aggiunta alle guide tradizionali.
GOTO estremamente accurati usando il risolutore astrometry.net (sono supportati risolutori sia in linea che non in linea).
Carica e ruota: carica un'immagine FITS, ruota verso le coordinate risolte e centra la montatura sulle coordinate esatte dell'immagine, così da poter ottenere lo stesso fotogramma desiderato.
Misura e corregge gli errori di allineamento polare usando il risolutore astrometry.net.
Assistente per l'allineamento polare facile da usare. È uno strumento molto veloce ed affidabile per l'allineamento polare della tua montatura equatoriale alla tedesca.
Cattura e registra flussi video in formato SER.
Pianificatore completamente automatico per controllare tutto l'equipaggiamento dell'osservatorio, per selezionare i migliori soggetti da immortalare (nelle condizioni attuali e con i vincoli attuali), per monitorare le condizioni meteorologiche e per acquisire i tuoi dati mentre sei lontano!
Libreria dei dark intelligente: tutti i tuoi dark frame, con le diverse impostazioni di binning, di temperatura e di inquadratura, vengono salvati per un utilizzo futuro. Ekos li riutilizza in maniera intelligente, senza effettuare delle catture non necessarie. Puoi configurare per quanto tempo vuoi riutilizzare tutti i dark frame.
Definisci più profili dei driver per le installazioni locali e remote: passa fra loro con facilità.
Modalità di messa a fuoco automatica e manuale usando il metodo dell'Half-Flux-Radius (HFR).
Inversione del meridiano automatica inattesa . Ekos esegue l'allineamento, la calibrazione, la messa a fuoco e la guida dopo l'inversione del meridiano, così da riprendere la sessione di cattura.
Messa a fuoco automatica tra le esposizioni quando viene superato un limite di HFR definito dall'utente.
Potente coda di sequenze per l'acquisizione non interattiva di immagini con prefissi opzionali, con le informazioni temporali, con la selezione della ruota portafiltri e molto altro!
Esporta ed importa insiemi di code di sequenze come file di code di sequenze di Ekos (.esq).
Centra il telescopio in un qualsiasi punto di un'immagine FITS catturata o in un qualsiasi FITS con un'intestazione per il World Coordinate System (WCS).
Cattura automatica dei flat field, inserisci semplicemente l'ADU desiderata e fai fare il tutto il resto ad Ekos!
Interruzione e ripristino automatico dei processi di esposizione se l'errore della guida supera un valore definito dall'utente.
Supporto per il controllo della cupola.
Integrazione completa tra il Pianificatore di osservazioni e la mappa celeste di .
Completamente controllabile con script da .
Si integra con tutti i dispositivi nativi di INDI.