Overzicht van de opdrachten

Menuopdrachten

Menu Bestand
O Bestand Afbeelding openen... 	Een afbeelding in de FITS-viewer openen.
Bestand Hemelafbeelding opslaan... 	Maken van een kopie op de harde schijf van het huidige schermbeeld.
R Bestand Script uitvoeren... 	Het gespecificeerde -script uitvoeren.
Bestand Afdrukassistent... 	Start een assistent voor het maken van afbeeldingen van hemelobjecten, en het goed afdrukken van de resultaten, voor verder gebruik of voor het catalogiseren ervan.
P Bestand Afdrukken... 	Sturen van de huidige sterrenkaart naar de printer (of naar een /-bestand)
Q Bestand Afsluiten 	 afsluiten.

Menu Tijd
E Tijd Actuele tijd instellen 	Tijd gelijkstellen aan de systeemklok.
S Tijd Tijd instellen... 	Instellen van tijd en datum.
< Tijd Een tijdstap teruggaan 	Een tijdstap teruggaan bij het simuleren van de hemelkaart in . De grootte van de tijdstap kan worden ingesteld na indrukken van het knopje > in de werkbalk van .
Tijd Klok stoppen 	Het lopen van de tijd aan of uit zetten.
> Tijd Een tijdstap vooruit gaan 	Een tijdstap vooruit gaan bij het simuleren van de hemelkaart in . De grootte van de tijdstap kan worden ingesteld na indrukken van het knopje > in de werkbalk van .

Menu Kijkrichting
Z Kijkrichting Zenit 	Kijkrichting naar het Zenit, dus recht naar boven.
N Kijkrichting Noord 	Kijkrichting naar het Noorden op de horizon.
E Kijkrichting Oost 	Kijkrichting naar het Oosten op de horizon.
S Kijkrichting Zuid 	Kijkrichting naar het Zuiden op de horizon.
W Kijkrichting West 	Kijkrichting naar het Westen op de horizon.
M Kijkrichting Coördinaten met de hand instellen... 	Kijkrichting instellen naar opgegeven hemelcoördinaten.
F Kijkrichting Object zoeken... 	Zoeken naar een object waarvan de naam bekend is, met gebruik van het venster Object zoeken.
T Kijkrichting Volgen aanzetten/stoppen 	Aan- en uitzetten van volgen. Wanneer volgen aan staat, blijft huidige positie of object in het midden van het schermbeeld.

Menu Beeld
+ Beeld Inzoomen 	Inzoomen.
- Beeld Uitzoomen 	Uitzoomen.
Z Beeld Standaard zoom 	De standaard zoom-instelling herstellen.
Z Beeld Zoomen naar hoekgrootte... 	In- of uitzoomen naar een opgegeven gezichtsveldhoek.
Z Beeld Volledig scherm 	Omschakelen naar volledig scherm of terug.
Beeld Horizontale/Equatoriale coördinaten 	Omschakelen tussen Horizontale- en Equatoriale Coördinaten.
T Beeld Terrein tonen 	De zichtbaarheid van de terreinafbeelding omschakelen.
Beeld Projectie 	Een submenu met een lijst met alle projecties.
F5 Lambert Azimuthal Equal-area 	Stel het kaartbeeld in op de Lambert azimuthal equal-area projectie (azimutaal, gelijke oppervlakken).
F6 Azimutaal afstandsgetrouw 	Stel het kaartbeeld in op de azimuthal equidistant-projectie.
F7 Orthografisch 	Stel het kaartbeeld in op de orthografische projectie.
F8 Equirectangular (gelijke rechthoeken) 	Stel het kaartbeeld in op de equirectangular projectie.
F9 Stereografisch 	Stel het kaartbeeld in op de stereografische projectie.
F10 Gnomonisch 	Stel het kaartbeeld in op de gnomonische projectie.
Beeld HiPS All Sky Overlay 	Een submenu dat lijst maakt van de ingeschakelde overzichten. Selecteer het menu-item HiPS-instellingen... voor het configureren van de HiPS overlegvellen van hemelkaarten.

Menu Hulpmiddelen
C Hulpmiddelen Rekenmachine 	 Openen van het hulpmiddel AstroRekenmachine, dat u volledig toegang geeft tot de vele wiskundige functies die in worden gebruikt.
Hulpmiddelen Apparaten 	Een submenu voor besturing van ondersteunde apparaten.
0 Lijst maken van uw apparatuur... 	Maakt het mogelijk de eigenschappen van uw apparatuur op te geven voor uw observatielogboeken. Het instellingenvenster is verdeeld in vier tabbladen: Telescoop, Oculair, Lens en Filter. U kunt een nieuw element toevoegen door de eigenschappen ervan in te voeren, en op de knop Nieuw toevoegen... te klikken. U kunt apparatuur in de lijst ook opslaan of verwijderen.
D Beheerder van apparaten... 	Openen van het apparaatbeheer, waarmee u stuurprogramma's van apparaten kunt starten of stoppen, en met INDI-servers op afstand verbinding kunt maken.
Aangepaste drivers... 	Een dialoog om de stuurprogramma's aan te passen.
INDI-besturingspaneel... 	Openen van het INDI besturingspaneel, waardoor u alle mogelijkheden van een apparaat kunt gebruiken.
Tools Hemelkalender 	 Opent het hulpmiddel Hemelkalender, waarmee u het waarnemen van planeten in ons zonnestelsel kunt plannen aan de hand de grafisch weergegeven tijden van opkomst en ondergang,
A Hulpmiddelen Hoogte vs. tijd 	 Openen van het hulpmiddel Hoogte vs. tijd Hiermee kunnen grafieken worden gemaakt van de hoogte van een object als functie van de tijd. Dit is nuttig bij de voorbereiding van waarneemsessies.
U Hulpmiddelen Wat is er vanavond te zien 	 Openen van het hulpmiddel Wat is er vanavond te zien... Hiermee maakt u een samenvatting van de objecten die op uw locatie en op een bepaalde datum te zien zijn, tijdens de avonduren, ochtenduren of gedurende de nacht.
W Hulpmiddelen Wat is interessant... 	 Opent het hulpmiddel Wat is interessant, waarmee u informatie kunt krijgen over de meest interessante waarnemingen die u kunt doen op uw locatie, en met uw apparatuur.
X Hulpmiddelen XPlanet zonnestelselsimulator 	 Dit menu-item zal alleen verschijnen als u het optionele pakket XPlanet hebt geïnstalleerd.
B Hulpmiddelen Scriptbouwer 	 Openen van het hulpmiddel Scriptbouwer, met een grafische (GUI) interface voor het maken van -scripts voor .
Y Hulpmiddelen Zonnestelsel 	 Openen van het hulpmiddel Overzicht zonnestelsel, waarmee u van bovenaf neer kijkt op het zonnestelsel, voor de ingestelde datum.
K Hulpmiddelen Ekos 	 Opent Ekos, een compleet en krachtig astrografisch hulpmiddel. Met behulp van Ekos kunt u uw telescoop uitlijnen en laten volgen, uw CCD focusseren, en opnames maken in een eenvoudig en intuïtief scherm.
J Hulpmiddelen Manen van Jupiter 	 Openen van het hulpmiddel Manen van Jupiter, dat de posities van de vier grootste manen van Jupiter toont als een functie van de tijd (het slingerdiagram).
Hulpmiddelen Vlaggetjes 	 Opent het hulpmiddel Vlaggetjesbeheer, waarmee u kleuren en pictogrammen kunt toekennen aan bepaalde posities in de hemelkaart.
Hulpmiddelen Planner van opnamen 	 Het Hulpmiddel voor plannen van opnamen openen

Gegevensmenu
N Gegevens Nieuwe gegevens downloaden... 	De dialoog Interessante gegevens ophalen openen, waarin extra gegevens kunnen worden opgehaald voor .
Gegevens DSO-catalogi beheren 	De dialoog DSO-catalogi openen voor het beheren van de database van .
Gegevens Updates 	In dit submenu kunt u diverse gegevens over objecten bijwerken, met name van planetoïden, baanelementen van kometen en satellieten, en ook gegevens van recente supernova's. Deze gegevens worden alleen voor het account van de huidige gebruiker gedownload. Indien u met andere accounts gebruikt, moeten de gegevens voor elk afzonderlijk account worden opgehaald.
Standaard zal de meest recente lijst van supernova's automatisch willen ophalen. U kunt dit uitzetten in het instellingenvenster van op de pagina Supernova's

Waarnemingmenu
L Waarneming Waarneming plannen 	Het hulpmiddel Waarneming plannen openen
2 Waarneming Waarnemingsplan uitvoeren 	Het hulpmiddel Plannen van waarnemingen openen, of de geplande waarnemingen doen.
Waarneming Uurhoek poolster... 	Opent het hulpmiddel Uurhoek poolster.

Menu Instellingen
Instellingen Informatievakken 	Een submenu met een lijst met verschillenden informatievakken.
Informatievakken tonen 	Tonen van de drie informatievakken aan/uit:
Tijdvak
Vak kijkrichting
Vak locatie
Vak met Tijd tonen 	Tonen van het vak voor tijdinformatie. Standaard wordt dit vak in de linkerbovenhoek van het scherm geplaatst. U kunt het tijdvak met de linkermuisknop ingedrukt verslepen naar een nieuwe plek.
Vak Kijkrichting tonen 	Tonen van het vak voor de kijkrichting. Standaard wordt dit vak in de rechterbovenhoek van het scherm geplaatst. U kunt het vak voor de kijkrichting met de linkermuisknop ingedrukt verslepen naar een nieuwe plek.
Vak Locatie tonen 	Tonen van het vak voor de locatie-informatie. Standaard wordt dit vak in de linkerbenedenhoek van het scherm geplaatst. U kunt het tijdvak met de linkermuisknop ingedrukt verslepen naar een nieuwe plek.
Instellingen Werkbalken 	Een submenu met een lijst met de verschillende werkbalken.
Hoofdwerkbalk 	Tonen Hoofdwerkbalk aan/uit. Standaard bevat de Hoofdwerkbalk sneltoetsen voor de besturing van het beeld van de hemelkaart (in- en uitzoomen) en voor de klok van . U kunt de klok stoppen/starten, een stap vooruitgaan/achteruit gaan in de tijd, en de tijdstappen instellen voor de klok van . De tijdstap bepaalt de simulatiesnelheid. U kunt het spinveld gebruiken voor het instellen van de tijdstapeenheden, en het spinveld voor het verhogen/verlagen van de tijdstapwaarden. In de Hoofdwerkbalk kunt u snel vensters openen voor he Object zoeken, Tijd instellen of Geographische locatie instellen. De Hoofdwerkbalk kan worden ingesteld met het menu-item Instellingen Werkbalken instellen.
Werkbalkweergave 	Tonen Weergavewerkbalk aan/uit. In de Weergavewerkbalk wordt geregeld welke hemelobjecten in de sterrenkaart van worden getekend (sterren, deep sky, zonnestelsel, supernova's of satellieten), en ook met welke informatie (sterrenbeeldlijnen, sterrenbeeldkunst, sterrenbeeldgrenzen). Er zijn ook pictogrammen voor sneltoetsen voor: tonen van de Melkweg (getekend in donkergrijs), tonen van equatoriale/horizontale roosterlijnen, en voor het tonen van een groene ondoorzichtige voorgrond. Merk op dat met uitgezette horizon, straalbrekingseffecten tijdelijk zijn uitgeschakeld. De Weergavebalk kan worden ingesteld in het menu-item Instellingen Werkbalken instellen.
Werkbalk INDI 	Tonen van de INDI-werkbalk. Standaard bevat de INDI-werkbalk vijf sneltoetspictogrammen:
Ekos aan/uit
INDI-besturingspaneel aan/uit
Bekijken FITS-afbeeldingen aan/uit
Sensor GV aan/uit
Centreren telescoop blokkeren aan/uit
De INDI-werkbalk kan geconfigureerd worden met het menu-item Instellingen Werkbalken configureren....
Taakbalk voor telescoop: 	Tonen van de Telescoop-werkbalk. Standaard bevat de Telescoop-werkbalk zeven sneltoetspictogrammen:
Paneel besturing opstelling aan/uit
Volgen met telescoop aan/uit
Telescoop naar object in focus draaien
Telescoop syncen naar object in focus
Telescoop parkeren
Telescoop uit parkeerstand
Alle telescoopbewegingen afbreken
De Telescoop-werkbalk kan geconfigureerd worden met het menu-item Instellingen Werkbalken configureren....
Werkbalk koepel 	Tonen van de Dome-werkbalk. Standaard bevat de Dome-werkbalk twee sneltoetspictogrammen:
Koepel parkeren
Koepel uit parkeerstand brengen
De Dome-werkbalk kan geconfigureerd worden met het menu-item Instellingen Werkbalken configureren....
Instellingen Statusbalk 	Een submenu met een lijst met verschillende statusbalken.
Statusbalk tonen 	Tonen Statusbalk aan/uit, onderin het venster van .
Az/Hgte-veld tonen 	Aan- of uitschakelen tonen in statusbalk van horizontale coördinaten van muispositie.
RK/Dec-veld tonen 	Aan- of uitschakelen tonen in statusbalk van equatoriale coördinaten van muispositie.
RK/Dec-veld tonen voor J2000.0 	Aan- of uitschakelen tonen in statusbalk van equatoriale J2000-coördinaten van muispositie.
Instellingen Thema's 	Toont de beschikbare thema-items.
Instellingen Kleurenschema's 	Dit submenu bevat alle reeds gedefinieerde kleurenschema's: Klassiek, Sterrenkaart, Nachtvisie en Maanloze Nacht. Ook die van uzelf zijn mogelijk. Elk daarvan kunt u selecteren.
Instellingen GV-symbolen 	Dit submenu geeft een lijst van de beschikbare GV- (Gezichtsveld) symbolen. Het GV-symbool wordt in het midden van het beeld geplaatst. U kunt kiezen uit een lijst van reeds gedefinieerde symbolen (7x35 verrekijker, Telrad, Een graad, HST WFPC2 of 30 m op 1,3cm), of u kunt er geen gebruiken, door alle mogelijkheden in de lijst te deselecteren. U kunt ook uw eigen symbolen maken (of bestaande symbolen veranderen) in het menu-item GV-symbolen bewerken....
Instellingen Kunstmatige horizon... 	In dit submenu kunt u de Kunstmatige horizon beheren. Met de Kunstmatige horizon kunt u in de hemelkaart het uitzicht op een of meer gebieden vanuit uw locatie blokkeren ( hoge bomen en gebouwen). Het venster is in tweeën gedeeld: links is het deel voor Gebieden, en rechts voor Punten. U kunt een nieuw gebied toevoegen met de knop + (Gebied toevoegen), en een gebied verwijderen met de knop - (Gebied verwijderen). U kunt een gebied puntsgewijs tekenen door een lijst van punten te tekenen rondom het te blokkeren gebied. U kunt een nieuw punt toevoegen in de puntensectie rechts met de knop + (punt toevoegen). U kunt ook een geselecteerd punt verwijderen uit de lijst van punten, en u kunt ook alle punten hieruit verwijderen. U kunt op twee manieren punten toevoegen aan een geselecteerd gebied: met de hand coördinaten van punten invoeren, of door in de sterrenkaart een punt te selecteren na het klikken op de knop Punten selecteren. Merk op dat elk punt met horizontale coördinaten wordt gegeven: Az (azimut) en Hgte (Hoogte). U kunt deze coördinaten wijzigen door op het tekstvak voor Az/Hgte te dubbelklikken, en hierin de nieuwe waarde in te vullen. Eerste en laatste punten moeten op de horizon zijn. Veelhoeken zijn alleen geldige gebieden als zij gesloten zijn. In het beheer van de Kunstmatige horizon kunt u de namen van gebieden wijzigen. Standaard namen voor gebieden zijn Gebied plus een index ( Gebied 1 of Gebied 2). U kunt gebieden een nieuwe naam geven door te dubbelklikken op de naam, waarna u een nieuwe naam kunt invoeren. U kunt door op het betreffende keuzevakje te klikken ook deze gebieden aan en uitzetten. Na het instellen van de gewenste gebieden kunt u die toepassen met behulp van de knop Toepassen. Indien u die gebieden later, in volgende sessies, weer wilt gebruiken, dan kunt u ze opslaan, zodat zij bij een volgende keer dat u opstart, zijn in de hemelkaart te zien zijn.
1 Instellingen Waarnemers beschrijven... 	Dit selecteren opent het venster voor het beheren van de waarnemers, waarin u een aantal waarnemers kunt registreren, die op deze computer met werken.U kunt een nieuwe waarnemer aan de lijst toevoegen door de verplichte velden in te vullen: Naam en Achternaam, waarna u op de knop + (Waarnemer toevoegen) klikt. Merk op dat u het veld Contact niet hoeft in te vullen. U kunt een waarnemer ook uit de lijst verwijderen met de knop - (Waarnemer verwijderen).
G Instellingen Geografisch... 	Kiezen van een andere geografische locatie
Instellingen Sneltoetsen configureren... 	Open het venster voor het openen van sneltoetsen, waarin u de sneltoetsen in kunt instellen. U kunt de standaard sneltoetsen van gebruiken, maar ook uw eigen sneltoetsen instellen. Hiervoor moet u op de naam van een actie klikken, en daarna op het keuzevakje Aangepast:. Klik daarna op het keuzevakje ernaast, en voer de sneltoets in die u in wilt gebruiken. U kunt ook een sneltoets verwijderen, door op de knop Wissen te klikken na het selecteren van een actie in de lijst. U krijgt hulp van bij het zoeken, voer maar een naam in, waarna de lijst korter wordt en alleen de beste overeenkomsten bevat. Ik geef u hieronder een voorbeeld:
Kies eerst het venster voor sneltoetsen instellen in het menu Instellingen.
Selecteer daarna de actie waaraan u een sneltoets wilt toekennen ( Kunstmatige horizon). U kunt de zoekfunctie van gebruiken. Tik in het zoekveld kun, de lijst wordt daarna sterk ingekort. In de lijst ziet u Kunstmatige horizon staan.
Nu dat de gewenste actie is gevonden, kunt u er een nieuwe sneltoets aan toekennen, door op de naam te klikken. Daarna klikt u op het keuzevakje Aangepast. Hiernaast is een knop voor het toekennen van een nieuwe sneltoets. Standaard is er voor deze actie geen sneltoets, zodat er op deze knop Geen staat. Klik op deze knop en voer de aangepaste sneltoets in, bijvoorbeeld de sneltoets +H. Houd de toets ingedrukt, en klik op H. De nieuwe sneltoets wordt automatisch opgeslagen, en kan worden gebruikt wanneer u weer opstart.
Instellingen instellen... 	Wijzigen van de instellingsopties
Instellingen Opstartassistent... 	Toont de dialoog Opstartassistent.... Het is hetzelfde venster dat u de eerste keer zag toen u opstartte. In de Opstartassistent van kunt u enkele basisopties instellen, zoals uw locatie op aarde. De eerste pagina heet u welkom, en als u op de knop Volgende klikt, komt u op de pagina voor het Kiezen van uw thuislocatie. U kunt hierin uw exacte locatie selecteren of die van een stad in de buurt. Door de gehele lijst van locaties bladeren is niet zo efficiënt en dus heeft hiervoor een gemakkelijke methode voor het selecteren van de gewenste stad, provincie en land. Door hierover meer details te geven, wordt de lijst ingekort tot de beste overeenkomsten. Als u in de lijst een stad selecteert, worden de vakken voor Lengte en Breedte bijgewerkt met de juiste gegevens van deze locatie. Als u nu op de knop Volgende klikt, ziet u de laatste pagina van de Opstartassistent van : de pagina voor het Ophalen van extra gegevensbestanden.... Hierin kunt u optionele gegevensbestanden ophalen van het internet, om te verbeteren, zoals afbeeldingen van Messier-objecten, of een meer volledige NGC/IC-catalogus. Klik op de knop Extra gegevens ophalen..., u ziet dan het venster Vers van de pers. Dit is waar add-ons installeert, waarin u beheert welke extra informatie u aan toevoegt. Eerst kunt u instellen hoe de lijst van add-ons wordt weergegeven, door op de knop te klikken voor Detailweergavemodus of Picogramweergavemodus. U kunt de lijst op verschillende criteria sorteren, zoals nieuwste, waardering, meest gedownload of geïnstalleerd. U kunt dit eenvoudig doen middels de radioknoppen. U kunt ook zoeken, met behulp van het tekstvak Zoeken:. In deze lijst kunt u verschillende acties uitvoeren na het selecteren van een add-on: U kunt een add-on installeren of deïnstalleren met de knop Installeren / Deïnstalleren of u kunt details zien met de knop Details of u kunt een add-on waarderen met tot vijf gouden sterren. Indien u een een e-mail wilt sturen naar de auteur van een add-on, kunt dit doen door op zijn e-mailadres te klikken. Uw standaard e-mailprogramma zal u door dit proces begeleiden. Na het beheren van de add-ons in kunt u het venster sluiten, door op de knop Sluiten te klikken. U kunt ook later extra gegevensbestanden ophalen, in het menu-item Gegevens Nieuwe gegevens ophalen....
heeft ook een aantal van de algemene menu-items in Instellingen, voor meer informatie lees de sectie hierover in het Instellingenmenu in de basisinformatie van .

Menu Help
heeft een aantal van de algemene menu-items in Help, voor meer informatie lees de sectie hierover in het Menu Help in de basisinformatie van .

Contextmenu
Het contextmenu dat u met rechtsklikken oproept is, zoals de naam al aangeeft, contextgevoelig. Dit betekent dat het afhankelijk is van op welk type object er wordt geklikt. Hieronder volgt een lijst van alle mogelijke contextmenu's, samen met het bijbehorende objecttype [tussen vierkante haken].
[Alle] 	Identificatie en snelle informatie: De bovenste paar regels zijn toegewijd aan de na(a)m(en) van het object, zijn type en de constellatie waarin het ligt. De magnitude wordt getoond met de superscript 'm' als het beschikbaar is. Voor sterren wordt het spectrale type ook hier getoond. Voor deep-sky objecten, de afmetingen, indien bekend, worden in arc-minuten (bijv.: 6'×3') getoond en de broncatalogus ook.
[Alle] 	Op de volgende drie regels staan de opkomst-, ondergangs- en doorgangstijden.
[Alle] 	Centreren & volgen: Centreert de sterrenkaart op deze positie, en zet volgen aan. Ditzelfde bereikt u met dubbelklikken.
[Alle] 	Vlag toevoegen...: Open het venster Vlagbeheer van . Hierin kunt u de vlaggen beheren, en enkele eigenschappen van gebruiken. Wanneer het venster Vlagbeheer is geopend voor een geselecteerd object, worden de tekstvakken voor Rechte Klimming en Declinatie automatisch ingevuld met de coördinaten van het object in de hemelkaart. Behalve deze twee tekstvakken kunt u de Epoche invullen, een Naam invullen, de Naamkleur instellen of zelfs een Pictogram toekennen. Eigen pictogrammen kunt u toevoegen door afbeeldingen toe te voegen aan `qtpaths --paths GenericDataLocation`/kstars/. Bestandsnamen moeten beginnen met het sleutelwoord flag. Bijvoorbeeld: het bestand flagSmall_red_cross.gif wordt in het neerklapmenu als een klein rood kruisje getoond. Na het invoeren van de informatie van de nieuwe vlag, kunt u die aan de lijst van vlaggen toevoegen met de knop Toevoegen. U kunt ook de vlagdetails wijzigen ( RK/Dec, naam of pictogram) en die daarna opslaan met de knop Veranderingen opslaan. U kunt een object ook heel eenvoudig in de kaart of telescoop centreren met het vlagbeheer, door op de knop Centreren in kaart of Centreren in telescoop te klikken. U kunt een waaarde uit de lijst verwijderen door die in de lijst te selecteren en op de knop Wissen te klikken. De vlaggen worden opgeslagen als de huidige sessie wordt afgesloten, en zijn dus voortaan beschikbaar wanneer weer wordt gestart.
[Alle] 	Hoekafstand tot...: Ingang tot de "modus voor de hoekafstand". In deze modus wordt een stippellijn getrokken vanaf het eerste doelobject naar de plaats in de sterrenkaart aangewezen door de muisaanwijzer. Wanneer u met de op een tweede object klikt in de kaart, wordt de hoekafstand getoond tussen beide objecten. U kunt deze modus weer verlaten door op te klikken, zonder een hoekafstand te bepalen.
[Alle] 	Ga vanaf hier : hiermee kunt een route vinden tussen twee punten aan de hemel. Op deze manier kunt u met behulp van heldere sterren zwakkere objecten vinden.Vanaf een heldere ster als uitgangspunt, kunt u zo een zwakker object vinden. Vanuit de referentiester vindt een route naar het doel, via een rij van sterren en sterpatronen. Het object waarvoor u het hulpmiddel Ga vanaf hier start, is het beginpunt. Als het beginpunt is vastgesteld, verschijnt een stippellijn waarmee u het eindpunt kan bepalen. Met de muisaanwijzer kunt u rechtsklikken op de positie van het doelobject. Er verschijnt dan een dialoogvak, waarin u de voor het sterzoeken nodige GV moet instellen. De GV moet u selecteren in de keuzelijst voor gezichtsvelden (GV). De gezichtsvelden waaruit u kunt kiezen bevatten (7x35 verrekijker, Telrad, Een graad, HST WFPC2 en 30m op 1,3cm) plus uw eigen gezichtsvelden. Na het kiezen van een GV zoekt een route, die in het dialoogvak in de vorm van een lijst van objecten wordt weergegeven. Indien er niet in slaagt een route te vinden, verschijnt er een dailoogvak met een foutmelding, om u te helpen. Wanneer het vinden van een route is gebeurd, bevat het dialoogvak een lijst van objecten op de gevonden route. Voor elk van die objecten kunt u een aantal handelingen verrichten: u kunt details opvragen met de knop Details, het object in de kaart centreren met de knop In kaart centreren of u kunt naar de volgende ster gaan met de knop Volgende. Merk op dat bij het gaan naar de volgende ster, die automatisch in de kaart wordt gecentreerd. Ook krijgt u voor elk object in de lijst aanwijzingen.
[Alle] 	Details opent het venster Details van Object.
[Alle] 	Naam tonen. Toont permanent de naam van het object. Indien de naam al bij het object staat zal hier Naam verwijderen staan.
[Alle] 	Aan waarneemlijst toevoegen: Het geselecteerde object toevoegen aan het Waarneemplan. U ziet deze lijst in het menu-item Waarneming Waarneemplan. Indien het reeds in de lijst voorkomt, wordt dit automatisch Naam verwijderen.
[objecten in zonnestelsel] 	Spoor toevoegen: Een spoor toevoegen aan het huidige object in het zonnestelsel. Een spoor is een continu pad van het object, in de nachtelijke hemel, als gevolg van zijn beweging, en van de rotatie van de aarde. Als er al een pad wordt getekend, dan is deze knop Spoor verwijderen.
[Alle] 	Oculairbeeld simuleren: Hiermee ziet u het beeld in het oculair van diverse telescopen. Als eerste, ziet u een invoerdialoog, waarin u wordt gevraagd een van GV's te selecteren die u voor dit oculair wilt gebruiken. U kunt ook proberen die te bepalen uit de afbeelding (accuraat, als de afbeelding metadata heeft, anders willekeurig). Na het instellen van de GV, ziet u het venster van "Beeld in oculair". Met de schuifbalk "Rotatie" kunt het beeld draaien. U kunt ook het beeld omklappen zodat het overeenkomt met dat van de combinatie van telescoop/camera. Met het hulpmiddel “Oculairbeeld" kunt u gemakkelijk veel objecten vinden, in plaats van te werken met relatieve posities en relatieve oriëntaties. Dit is belangrijk, vooral bij het een weg zoeken van ster naar ster. Let erop dat voor de beste resultaten de tijd overeen moet komen met de huidige tijd in , en in de de modus moet zijn van horizontale coördinaten.
[objecten in zonnestelsel] 	Bronnen afbeelding: geeft een lijst van koppelingen naar afbeeldingen van het huidige object in het zonnestelsel. De afbeeldingen worden getoond in het afbeeldingenvenster van . In dit venster kunt u de kleuren omkeren, en de afbeelding op uw computer opslaan,
[objecten in zonnestelsel] 	Informatiebronnen: Geeft een lijst van koppelingen naar informatie over het huidige object in het zonnestelsel. De koppelingen worden geopend in de standaard browser.
[Alle objects behalve die in het zonnestelsel] 	SDSS-afbeelding tonen: downloadt een SDSS- (Sloan Digital Sky Survey) afbeelding van het object, en toont het in het afbeeldingsvenster.
[Alle objects behalve die in het zonnestelsel] 	DSS-afbeelding tonen: downloadt een DSS- (Digitized Sky Survey) afbeelding van het object, en toont het in het afbeeldingsvenster.

Opdrachten via het toetsenbord

Besturingstoetsen
Pijltjestoetsen 	Gebruik de pijltjestoetsen voor het verplaatsen van het beeld. Door de -toets ingedrukt te houden wordt de snelheid verdubbeld.
+ / - 	In-/uitzoomen.
Z 	De standaard zoom-instelling herstellen.
Z 	In- of uitzoomen naar een opgegeven gezichtsveldhoek.
0–9 	Kijkrichting instellen op een object in ons zonnestelsel:
0: Zon
1: Mercurius
2: Venus
3: Maan
4: Mars
5: Jupiter
6: Saturnus
7: Uranus
8: Neptunus
9: Pluto
Z 	Kijkrichting naar het Zenit, dus recht naar boven.
N 	Kijkrichting naar het Noorden op de horizon.
E 	Kijkrichting naar het Oosten op de horizon.
S 	Kijkrichting naar het Zuiden op de horizon.
W 	Kijkrichting naar het Westen op de horizon.
T 	Aan- en uitzetten van volgen.
< 	Laat de simulatieklok één tijdstap achteruit gaan.
> 	Laat de simulatieklok één tijdstap vooruit gaan.

Sneltoetsenvoor het menu
N 	Extra gegevens ophalen.
O 	Openen FITS-afbeelding in de FITS-bewerker,
I 	Exporteren van sterrenkaart naar een bestand.
L 	Starten van Plannen van waarnemingen in .
P 	Het hulpmiddel voor plannen van opnamen openen.
R 	Een -script van uitvoeren.
P 	Afdrukken van de huidige sterrenkaart.
Q 	 afsluiten.
E 	Simulatieklok gelijk laten lopen met de systeemtijd.
S 	Instellen simulatieklok op een op te gegeven datum en tijdstip.
F 	Omschakelen naar volledig scherm of terug.
0 	Beschrijven van apparatuur (telescoop, oculair, lens en filter) in de logboeken van uw waarnemingen.
1 	Een nieuwe waarnemer toevoegen in de logboeken van uw waarnemingen.
	Omschakelen tussen Horizontale- en Equatoriale Coördinaten.
F1 	Het Handboek van openen
F5 	Stel het kaartbeeld in op de Lambert azimuthal equal-area projectie (azimutaal, gelijke oppervlakken).
F6 	Stel het kaartbeeld in op de azimuthal equidistant-projectie.
F7 	Stel het kaartbeeld in op de orthografische projectie.
F8 	Stel het kaartbeeld in op de equirectangular projectie.
F9 	Stel het kaartbeeld in op de stereografische projectie.
F10 	Stel het kaartbeeld in op de gnomonische projectie.

Acties voor het geselecteerde object
Met elk van de volgende toetsaanslagen wordt een actie uitgevoerd op het geselecteerde object. Het geselecteerde object is het laatst aangeklikte object (genoemd in de statusbalk). U kunt ook de -toets ingedrukt houden, in dat geval wordt de actie uitgevoerd op het gecentreerde object (dus in de kijkrichting).
C 	Centreren op het geselecteerde object en het volgen.
D 	Open het venster Details van Object voor het geselecteerde object.
L 	Wel/niet tonen van de naam van het geselecteerde object.
O 	Het geselecteerde object toevoegen aan de waarneemlijst.
P 	Het contextmenu openen van het geselecteerde object.
T 	Wel/niet het spoor tonen van het geselecteerde object (alleen objecten in het zonnestelsel).

Sneltoetsen hulpmiddelen
F 	Openen van het venster Object zoeken, zodat u hierin een object kunt selecteren waar u naar wilt kijken.
M 	Het venster Kijkrichting met de hand instellen openen, u kunt dan de RK/Dec of Az/Hgte van de kijkrichting invoeren. De standaard van het hulpmiddel is J2000 epoch voor de RA/Dec.
[ 	Start de meting van de hoekafstand op de huidige positie van de muisaanwijzer. De hoekafstand tussen begin- en eindpunten wordt bij het eindpunt getoond.
G 	Openen van het hulpmiddel Geografische locatie instellen.
C 	Openen van het hulpmiddel AstroRekenmachine.
A 	Openen van het hulpmiddel Hoogte vs. tijd.
U 	Openen van het hulpmiddel Wat is er vanavond te zien?.
W 	Openen van het hulpmiddel Wat is interessant.
B 	Openen van het hulpmiddel Scriptbouwer.
Y 	Openen van het hulpmiddel Zonnestelsel.
J 	Openen van het hulpmiddel Manen van Jupiter.

Besturing met de muis
Bewegen van de muis 	De coördinaten aan de hemel (Az/Hgte, RK/Dec en RK/Dec voor J2000.0) van de muisaanwijzer worden in de statusbalk bijgehouden. De locatie van de statusbalk is rechtsonder in het scherm. De stautsbalk kan worden ingesteld in het submenu Instellingen Statusbalk. U kunt kiezen welke coördinaten in de stausbalk worden getoond. Verder kunt u de statusbalk verbergen door het keuzevakje voor Statusbalk tonen te deselecteren.
Vasthouden van de muisaanwijzer boven object 	De naam van het object, het dichtst bij de plaats van de muisaanwijzer in de sterrenkaart, is tijdelijk zichtbaar.
Linksklikken 	 De naam tonen, in de statusbalk, van het object dat het dichtst bij de positie van de muisaanwijzer in de sterrenkaart is.
Dubbelklikken 	 Centreren en volgen van de locatie of het object dat het dichtst bij de positie van de muisaanwijzer in de sterrenkaart is, en waarop wordt dubbelgeklikt. Door op een informatievak te dubbelklikken wordt extra informatie getoond of verborgen.
Rechtsklikken 	 Openen van het contextmenu voor de locatie of het object dat het dichtste bij de positie van de muisaanwijzer is.
Draaien van het muiswiel 	In- en uitzoomen. Zonder wiel kunt u de middelste knop ingedrukt houden en in verticale richting slepen.
Klikken en slepen 	
Slepen van de sterrenkaart 	Het beeld verplaatsen, waarbij de sleepbeweging wordt gevolgd.
+slepen van de sterrenkaart 	Maken van een rechthoekig gebied in de kaart. Zodra de muisknop wordt losgelaten wordt er ingezoomd op dit rechthoekige gebied.
Slepen van een informatievak 	Verplaatsen van een informatievak in de kaart. Informatievakken blijven kleven aan de randen van een venster, zodat zij op de rand blijven als een venster wordt vergroot of verkleind.