Simular a Vista do Óculo
Simular a vista do óculo
Vista de Exemplo
Do lado esquerdo, existe o mapa do céu apresentado no . No lado direito, existe a imagem POSS (DSS) da mesma região. A orientação no exemplo acima foi ajustada para corresponder à vista através de um telescópio Dobsoniano no local e hora da simulação no .
Esta ferramenta simula como aparece um objecto através do seu óculo. Para além de desenhar o campo de visão do óculo, o também consegue obter e sobrepor as imagens do DSS. Para além disso, se estiver a usar um telescópio Dobsoniano, poderá rodar o campo de visão para corresponder à vista do óculo.
Para usar esta funcionalidade, defina primeiro os campos de visão dos seus óculos, usando o editor de Símbolos do CDV.
Depois existem duas formas de invocar a funcionalidade:
No Mapa do Céu, carregue com o botão direito sobre o objecto desejado e carregue em Simular a vista do óculo no menu de contexto.
No planeamento de observações, carregue com o botão direito sobre um objecto e carregue em Simular a vista do óculo no menu de contexto.
Quando a ferramenta é invocada da primeira vez, irá mostrar uma janela para seleccionar o CDV desejado para apresentar a vista. Para comparar a vista desenhada com um mapa do céu real, carregue no botão Obter a imagem do DSS para transferir uma imagem do DSS. Poderá ajustar manualmente a vista para corresponder ao seu óculo, usando a barra de rotação, bem como as opções para inverter a vista. Em alternativa, poderá usar uma quantidade de rotação pré-calculada, usando uma das Predefinições que se ajusta aos diferentes sistemas ópticos.
Vista do óculo Arp84
Vista com Sobreposição
A vista do Arp84, com os traços activos que indicam como deverá orientar o gráfico para corresponder à vista do óculo de um telescópio Dobsoniano em dada altura (os dados gerados são para o Observatório McDonald no Texas, e a data é 14 de Dez de 2016).
Para exportar a vista para um ficheiro, carregue no botão Exportar. A Exportação permite a adição de traços para os gráficos impressos, como demonstrado acima, e a gravação da imagem.