Модуль обчислення геодезичних координат
Модуль калькулятора для обчислення геодезичних координат
Геодезичні координати
У звичайній географічній системі координат Земля вважається ідеальною сферою. Це припущення дуже близьке до істини, отже, у більшості випадків ним можна користуватися. Але якщо потрібний високий ступінь точності, слід брати до уваги справжню форму Землі. Земна куля є еліпсоїдом — довжина екватора приблизно на 0,3% більша за Велике коло, яке проходить через полюси. У геодезичні системі координат враховується ця еліпсоїдальна форма, а точка на поверхні Землі описується декартовими координатами (X, Y і Z) або географічними координатами (довготою, широтою і висотою).
Щоб скористатися цим модулем, спочатку оберіть, які координати слід вважати початковими у розділі Вибір вхідних координат: Декартові або Географічні. Потім вкажіть модель еліпсоїда і початкові координати або у розділі декартової системи координат, або у розділі географічних координат. Якщо після цього ви натиснете кнопку Перетворити буде заповнено поля потрібних вам координат.
Цей модуль може виконувати команди і у пакетному режимі для одночасного перетворення набору значень координат. Для використання цього режиму вам потрібен буде файл у кожному з рядків якого міститимуться три значення: вхідні значення координат (декартових або географічних). Далі, слід буде вказати назви файлів вхідних даних і результатів і натиснути кнопку Виконати для заповнення файла результатів. У файлі результатів міститимуться значення перетворених координат (декартових або географічних, залежно від того, що було визначено для вхідних даних).