Майстер профілю
Майстер профілю є зручним інструментом для початкового налаштовування обладнання. Цю програму має бути автоматично запущено під час першого запуску . Виконайте настанови для визначення параметрів вашого першого профілю обладнання.
Сторінка вітання 	 Сторінка вітання майстра профілю
Сторінка вітання майстра профілю
На першій сторінці вітання ви знайдете декілька посилань, за допомогою яких можна дізнатися більше про Ekos та INDI. Натисніть кнопку Далі, щоб продовжити роботу з майстром.
Сторінка розташування обладнання 	 Наступною сторінкою є сторінка розташування обладнання. Ваш вибір залежатиме від того, яким чином обладнання з'єднано із комп'ютером:
Обладнання з'єднано із цим пристроєм: виберіть цей варіант, якщо Ekos запущено на вашому StellarMate (за допомогою HDMI або VNC), комп'ютерному пристрої (/) або .
Обладнання з'єднано із віддаленим пристроєм: виберіть цей варіант, якщо Ekos запущено на вашому комп'ютерному пристрої (/) або , а обладнання з'єднано із віддаленим комп'ютером.
Обладнання з'єднано із StellarMate: виберіть цей варіант, якщо Ekos запущено на вашому комп'ютерному пристрої (/) або , а обладнання з'єднано зі StellarMate.
Сторінка розташування обладнання
Сторінка розташування обладнання
Натисніть Далі, щоб продовжити.
Сторінка віддаленого з'єднання 	 Якщо на попередньому етапі було вибрано другий варіант, вам буде показано сторінку віддаленого з'єднання. За її допомогою ви можете ввести назву вузла або IP-адресу модуля StellarMate. Отримати дані щодо назви вузла можна за допомогою мобільної програми StellarMate. Крім того, ви можете побудувати назву вузла на основі SSID точки доступу StellarMate. Значення SSID можна побачити під час пошуку мереж WiFi. Наприклад, припустімо, що виявленим значенням SSID є stellarmate. Тоді назвою вузла буде stellarmate.local. Тобто, якщо вилучити символи підкреслення і додати .local, вийде назва вузла модуля. Для зміни типової назви вузла модуля завжди можна скористатися програмою StellarMate. За її допомогою ви можете встановити будь-яку бажану для вас назву вузла.
Сторінка віддаленого з'єднання майстра профілю
Сторінка віддаленого з'єднання майстра профілю
На питання щодо засобу керування INDI завжди відповідайте Так, оскільки типово система запускає засіб керування мережею StellarMate на пристрої. Натисніть кнопку Далі, щоб продовжити роботу.
Сторінка створення профілю 	 Далі, ви можете вказати назву вашого профілю обладнання. Після цього, виберіть програму для наведення телескопа. Вбудований засіб наведення є єдиним офіційно підтримуваним варіантом для StellarMate. Ви можете вибрати PHD2/LinGuider, але опис цих варіантів не є предметом цього підручника. Якщо вам потрібні додаткові служби, позначте пункти тих з них, які слід запустити.
Остання сторінка майстра профілю
Остання сторінка майстра профілю
У наведеному вище прикладі вибрано драйвери віддаленої астрометрії, WatchDog та SkySafari drivers. Докладний опис кожного з них наведено на панелі підказки, яку можна побачити, навівши вказівник миші на відповідний пункт. Щойно потрібні параметри буде визначено, натисніть кнопку Створити профіль. У відповідь буде запущено редактор профілів.