Імітація перегляду крізь окуляр
Імітація перегляду крізь окуляр
Приклад перегляду
Ліворуч показано карту неба з . Праворуч наведено зображення POSS (DSS) тієї самої ділянки. Орієнтацію у наведеному вище прикладі було скориговано так, щоб вона відповідала перегляду крізь добсонівський телескоп зі збереженням місця і часу імітації у .
Цей інструмент може імітувати вигляд об’єкта крізь окуляр. Окрім показу поля зору окуляра, може отримувати і накладати на карту зображення DSS. Крім того, якщо ви користуєтеся добсонівським телескопом, ви можете обертати поле зору так, щоб воно збігалося із тим, що можна бачити у окулярі.
Щоб скористатися цією можливістю, спочатку визначте поля зору вашого окуляра за допомогою редактора позначок поля зору.
Передбачено два способи виклику можливості:
На карті неба клацніть правою кнопкою миші на позначці бажаного об’єкта і виберіть у контекстному меню Імітувати окуляр.
На панелі планування спостереження клацніть правою кнопкою миші на пункті об’єкта і виберіть у контекстному меню пункт Імітувати окуляр.
Під час першого виклику інструмента буде показано діалогове вікно для вибору бажаного поля зору для перегляду. Для порівняння показаного і справжнього зображення неба натисніть у ньому кнопку Отримати зображення DSS, щоб програма отримала зображення DSS. Ви можете вручну скоригувати перегляд відповідно до характеристик вашого окуляра за допомогою повзунка обертання та позначок інвертувати перегляд та перевернути перегляд. Крім того, ви можете скористатися попередньо обчисленою величиною кута обертання, вибравши один із Шаблонів, які визначено для різних оптичних систем.
Перегляд крізь окуляр Arp84
Перегляд із накладкою
Перегляд крізь окуляр Arp84 із увімкненими позначками, які показують, як слід орієнтувати карту, щоб зображення відповідало тому, що можна побачити крізь окуляр добсонівського телескопа у вказаний момент часу (дані для розташування обсерваторії Мак-Дональд, Техас, дата — 14 грудня 2016 року).
Щоб експортувати зображення до файла, натисніть кнопку Експортувати. Засіб експортування надає змогу додати позначки на роздруковані карти, як це показано вище, і зберегти зображення.