Procedura guidata per il profilo
La procedura guidata per il profilo è uno strumento utile per configurare per la prima volta le apparecchiature. Dovrebbe apparire automaticamente la prima volta che avvii . Segui le istruzioni guidate per configurare il tuo primo profilo per l'equipaggiamento.
Pagina dei saluti 	 Benvenuto nella procedura guidata per il profilo
Benvenuto nella procedura guidata per il profilo
La prima schermata di benvenuto contiene dei collegamenti per saperne di più su Ekos e INDI. Fai clic sul pulsante Successivo per continuare.
Pagina sulla posizione dell'equipaggiamento 	 Successivamente ti verrà presentata la pagina con la posizione dell'equipaggiamento. La tua selezione dipende da dove è collegato il tuo equipaggiamento:
L'equipaggiamento è collegato a questo dispositivo: seleziona questa opzione se Ekos è in esecuzione sul tuo StellarMate (attraverso HDMI o VNC), sul dispositivo (/) oppure sul tuo PC (/) o .
L'equipaggiamento è collegato ad un dispositivo remoto: seleziona questa opzione se Ekos è in esecuzione sul tuo dispositivo (/) oppure , e il tuo equipaggiamento è connesso a un computer remoto.
L'equipaggiamento è collegato a StellarMate: seleziona questa opzione se Ekos è in esecuzione sul tuo dispositivo (/) o , e il tuo equipaggiamento è connesso a StellarMate.
Pagina sulla posizione dell'equipaggiamento
Pagina sulla posizione dell'equipaggiamento
Premi Successivo per continuare.
Pagina sulla connessione remota 	 Nel caso in cui nell'ultimo passaggio sia selezionata la seconda opzione, ti verrà presentata la pagina sulla connessione remota: qui inserirai il nome host o l'indirizzo IP dell'unità StellarMate. È possibile ottenere il nome host dall'app mobile StellarMate oppure, in alternativa, è possibile costruirlo dal SSID dell'hotspot di StellarMate: dovresti vedere il SSID quando cerchi reti WiFi nelle vicinanze. Ad esempio, supponiamo che il SSID sia stellarmate: il nome host deve essere stellarmate.local. In pratica otterrai il nome host dell'unità rimuovendo il trattino basso e aggiungendo .local. Puoi sempre utilizzare l'app StellarMate per modificare il nome host predefinito dell'unità con il nome desiderato.
Pagina remota della procedura guidata per il profilo
Pagina remota della procedura guidata per il profilo
Per le domande sul gestore INDI seleziona sempre Sì, in quanto StellarMate Web Manager è in esecuzione per impostazione predefinita sull'unità. Fai clic su Successivo per continuare.
Pagina della creazione del profilo 	 Ora devi dare un nome al tuo profilo per l'equipaggiamento, poi devi selezionare quale applicazione di guida usare: Guida interna è l'unica selezione ufficialmente supportata in StellarMate. Potresti anche voler selezionare PHD2/LinGuider, ma i suoi dettagli vanno oltre il fine di questa documentazione. Se desideri dei servizi aggiuntivi, spunta quelli che vuoi avviare.
L'ultima pagina della procedura guidata per il profilo
L'ultima pagina della procedura guidata per il profilo
Nell'esempio sopra abbiamo selezionato i driver Astrometry, WatchDog e SkySafari. La spiegazione dettagliata per ciascuno viene fornita nel suggerimento che appare quando ci passi sopra con il mouse. Una volta fatto, fai clic sul pulsante Crea profilo: ora dovresti essere stato presentato all'editor del profilo.