Interfaccia utente
Lo strumento di astrofotografia Ekos è organizzato in diversi moduli, ciascuno dei quali è un insieme di funzioni e di processi per un particolare passo nell'astrofotografia o nell'acquisizione dei dati. Attualmente con Ekos sono inclusi i seguenti moduli:
Modulo di installazione e di riepilogo
Modulo del pianificatore
Modulo Analyze
Modulo di cattura
Modulo per la messa a fuoco
Modulo di allineamento
Modulo di guida
Modulo della montatura
Ciascun modulo ha nell'interfaccia grafica una scheda e un'icona proprie, come illustrato nella schermata qui sotto:
Informazioni riepilogative di Ekos
Informazioni riepilogative di Ekos
Modulo di riassunto e di installazione 	 Come il nome suggerisce, qui è dove verrà creato e gestito il profilo per il tuo equipaggiamento e dove connetti i tuoi dispositivi. Fornisce anche una vista riassuntiva, nella quale viene visualizzato in un formato compatto il processo di cattura insieme alle operazioni di messa a fuoco e di guida. Se sono installate delle estensioni, saranno mostrati i controlli di avvio/arresto e di selezione.
Modulo del pianificatore 	 Una volta aver padroneggiato Ekos gli utenti sono incoraggiati ad imparare ad usare il modulo del pianificatore, dal momento che esso facilita enormemente tutto il processo di osservazione. Ti dà la possibilità di selezionare obiettivi multipli, di specificare quali condizioni e quali requisiti devono essere soddisfatti, e anche quali passi sono necessari per la cattura. Dopo aver fatto questo, il pianificatore calcola in maniera intelligente il miglior periodo di osservazione per ciascun oggetto e procede quindi a controllare completamente l'osservatorio, dall'avvio allo spegnimento.
Modulo Analyze 	 Analyze mostra un riepilogo di alto livello di quello che succede durante una sessione di riprese fotografiche. Mostra tracciati e grafici che descrivono quante acquisizioni sono state fatte durante la notte, le sessioni di messa a fuoco, la guida, il movimento della montatura, le inversioni di meridiano, e via discorrendo. Usalo per avere un'idea su «cosa è successo stanotte» oppure per osservare lo stato attuale del sistema.
Modulo di cattura 	 Questo è il modulo primario per il controllo della fotocamera e della ruota portafiltri. Crea delle sequenze di immagini, cattura le anteprime e visualizza i flussi video. Supporta il controllo del rotatore e può catturare dei flat in una serie di scenari.
Modulo per la messa a fuoco 	 Misura la nitidezza delle tue immagini nel modulo di messa a fuoco calcolando l'half flux radius: più piccolo è, più nitide saranno le tue immagini. Puoi avviare il modulo della messa a fuoco con o senza un focheggiatore. Se quest'ultimo è elettronico puoi avviare un'operazione di messa a fuoco automatica in cui Ekos esegue l'iterazione e calcola la posizione della messa a fuoco ottica.
Modulo di guida 	 Per ottenere fotografie astronomiche dopo una lunga esposizione hai bisogno di una guida: questo per fare in modo che l'immagine venga bloccata e rimanga stabilizzata per tutta la durata dell'esposizione. Le deviazioni del fotogramma nel tempo possono infatti portare ad immagini sfocate e a stelle che tracciano una scia. Nel modulo di guida si può quindi selezionare automaticamente una stella guida adatta e bloccare quindi il supporto, in modo da mantenerla sempre nella sua posizione: se il modulo di guida rileva delle deviazioni da questa posizione invia al supporto degli impulsi di correzione, così da riportare la montatura nella posizione originale.
Modulo della montatura 	 Il controllo della montatura può essere fatto sia in modo interattivo tramite Sky Map, sia tramite il pannello di controllo della montatura nel modulo in questione. Configura le proprietà del telescopio (lunghezza focale e apertura) sia per il telescopio di cattura primario, sia per quello usato per la guida. Ad ogni modo si consiglia di selezionare i telescopi nel profilo dell'apparecchiatura, e di non modificare i valori direttamente nel modulo della montatura.